(module USB4105-GF-A (layer F.Cu) (tedit 6089C00E)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -9.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB4105-GF-A (at 0 -12.05) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.35 -3.65) (end -4.35 -5.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.35 0) (end -4.35 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.3 -3.6) (end 4.3 -5.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.3 0) (end 4.3 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.35 0) (end 4.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.32 -2.6) (size 1 1.8) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 -2.6) (size 1 1.8) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.32 -6.78) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.89 -6.28) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.89 -6.28) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 -6.78) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 3.2 -7.355) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 2.4 -7.355) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -3.2 -7.355) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -2.4 -7.355) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.75 -7.355) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.25 -7.355) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.75 -7.355) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -7.355) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1.75 -7.355) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.25 -7.355) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.75 -7.355) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -7.355) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
