EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 30 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L MCU_Microchip_ATmega:ATmega32U4-AU U?
U 1 1 6088435A
P 4550 2900
F 0 "U?" H 4550 1011 50  0000 C CNN
F 1 "ATmega32U4-AU" H 4550 920 50  0000 C CNN
F 2 "Package_QFP:TQFP-44_10x10mm_P0.8mm" H 4550 2900 50  0001 C CIN
F 3 "http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf" H 4550 2900 50  0001 C CNN
	1    4550 2900
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Connector:USB_C_Receptacle_USB2.0 J?
U 1 1 60885129
P 1550 2400
F 0 "J?" H 1657 3267 50  0000 C CNN
F 1 "USB_C_Receptacle_USB2.0" H 1657 3176 50  0000 C CNN
F 2 "" H 1700 2400 50  0001 C CNN
F 3 "https://www.usb.org/sites/default/files/documents/usb_type-c.zip" H 1700 2400 50  0001 C CNN
	1    1550 2400
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Connector:AVR-ISP-6 J?
U 1 1 60888651
P 8100 1800
F 0 "J?" H 7770 1804 50  0000 R CNN
F 1 "AVR-ISP-6" H 7770 1895 50  0000 R CNN
F 2 "" V 7850 1850 50  0001 C CNN
F 3 " ~" H 6825 1250 50  0001 C CNN
	1    8100 1800
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L Connector:Screw_Terminal_01x02 J?
U 1 1 60889C79
P 8000 3250
F 0 "J?" H 8080 3242 50  0000 L CNN
F 1 "Screw_Terminal_01x02" H 8080 3151 50  0000 L CNN
F 2 "" H 8000 3250 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 8000 3250 50  0001 C CNN
	1    8000 3250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$EndSCHEMATC
